Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA TABELA ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ (1:1 Z PFU V12)
Wrocławskie Mobilne Centrum Informacji (WMCI) w trybie „Zaprojektuj i dostarcz”
Instrukcja dla Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr oferowany przez Wykonawcę" osobno dla każdego wiersza. Łączenie parametrów lub pozostawienie pustych komórek jest niedozwolone i skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością parametru wskazaną w niniejszej Tabeli a wartością zadeklarowaną w Formularzu Oferty, wiążąca jest wartość z Formularza Oferty (dotyczy w szczególności parametrów ocenianych w kryteriach — TR, GZ, GP — oraz pojemności banku energii).
	Lp.
	Element wyposażenia / Parametr
	Typ
	Szczegółowe wymagania Zamawiającego (Zgodnie z PFU v12)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę
 

	3.1
	Podstawowe parametry podwozia

	3.1.1
	Stan i rok produkcji pojazdu
	WB
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy, bez przebiegu.
	

	3.1.2
	DMC – Dopuszczalna Masa Całkowita
	WB
	Maksymalnie 3 500 kg. Podwozie typu platforma (niskopodłogowa) dedykowane pod zabudowy specjalne.
	

	3.1.3
	Silnik
	WM
	Wysokoprężny (Diesel), moc min. 120 KM. Norma emisji spalin min. Euro 6.
	

	3.1.4
	Skrzynia biegów
	WB
	Manualna, min. 6-stopniowa.
	

	3.1.5
	Kabina kierowcy
	WB
	Min. 3-osobowa (kierowca + 2 operatorów). Klimatyzacja fabryczna.
	

	3.1.6
	Masa własna pojazdu bazowego
	WM
	Zakres dopuszczalny: 1 800 kg - 2 000 kg.
	

	3.1.7
	Zawieszenie i alternator
	WB
	Zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie. Alternator o podwyższonej wydajności, min. 180 A.
	

	3.2
	Wymiary zewnętrzne pojazdu z zabudową

	3.2.1
	Szerokość bez lusterek
	WM
	Zakres dopuszczalny: 2 300 mm – 2 400 mm.
	

	3.2.2
	Szerokość z lusterkami
	WM
	Zakres dopuszczalny: 2 350 mm – 2 750 mm.
	

	3.2.3
	Szerokość osi przedniej
	WM
	Zakres dopuszczalny: 1 750 mm – 1 850 mm.
	

	3.2.4
	Szerokość osi tylnej
	WM
	Zakres dopuszczalny: 1 750 mm – 1 850 mm.
	

	3.2.5
	Rozstaw osi
	WM
	Zakres dopuszczalny 3 900 mm - 4 300 mm.
	

	3.3
	Wyposażenie mechaniczne podwozia

	3.3.1
	Lusterka zewnętrzne
	WB
	Na długich ramionach dostosowanych do poszerzonej zabudowy kontenerowej. Konstrukcja dwudzielna: lustro główne oraz dodatkowe lustro sferyczne (szerokokątne) w dolnej sekcji, eliminujące martwe pole.
	

	3.3.2
	Ogumienie
	WM
	Klasa B wg etykiety UE (przyczepność hamowania  na mokrej nawierzchni).
	

	3.3.3
	Szyby przednie
	WB
	Elektrycznie sterowane.
	

	3.3.4
	Lusterka boczne
	WB
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane.
	

	3.3.5
	Radioodbiornik
	WB
	Z min. 2 głośnikami zintegrowanymi z kabiną. Łączność Bluetooth (profil A2DP i HFP).
	

	3.3.6
	Hak holowniczy
	WI
	Min. dopuszczalna masa ciągnięta: 2 000 kg. Wykonawca wskazuje parametry.
	

	3.3.7
	[OPCJA 1] Tachograf cyfrowy
	WO
	Tachograf cyfrowy homologowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014, zainstalowany fabrycznie lub przez autoryzowany serwis. Wykonawca wskazuje typ urządzenia i podaje wpływ na DMC. Wycenić osobno.
	

	3.4
	Podpory stabilizacyjne podwozia na czas rozłożonego podestu

	3.4.1
	Liczba i typ podpór
	WB
	Min. 2 podpory mechaniczne (wykręcane), montowane do ramy podwozia in tylnej części pojazdu.
	

	3.4.2
	Cyfrowy asystent poziomowania (Bluetooth)
	WB
	System CaraTech EasyLevel lub równoważny. Precyzyjny sensor cyfrowy montowany na stałe w pojeździe, przesyłający w czasie rzeczywistym dane o poziomie (osi podłużnej i poprzecznej) do aplikacji mobilnej (Android/iOS) przez Bluetooth. Musi umożliwiać kalibrację „punktu zerowego” po zabudowie i zapewniać precyzyjny feedback wizualny na smartfonie/tablecie operatora.
	

	3.4.3
	Optymalizacja stabilności
	WI
	Wykonawca w projekcie koncepcyjnym określa docelową liczbę i rozmieszczenie podpór (min. 2), gwarantującą pełną stabilność pojazdu przy rozłożonym podeście bocznym oraz otwartej klapie tylnej.
	

	3.4.4
	Obsługa podpór wariantu podstawowego
	WM
	Ręczna za pomocą dedykowanej korby. Konstrukcja umożliwiająca szybkie opuszczenie i zablokowanie.
	

	3.4.5
	[OPCJA 2] System podpór sterowanych
	WO
	Zastąpienie podpór mechanicznych systemem siłowników elektrycznych lub hydraulicznych sterowanych z pilota lub panelu. Wykonawca dobiera optymalny sposób zasilania systemu.
	

	3.4.6
	[OPCJA 3] Zaawansowany system wspierający poziomowanie Auto-Leveling
	WO
	Samodzielny system: Zastąpienie podpór mechanicznych siłownikami zintegrowanymi z modułem pełnej automatyzacji poziomu (jedno przyciśnięcie). System samoczynnie koryguje przechyły.
	

	3.4.7
	Sygnalizacja i bezpieczeństwo podpór
	WB
	Niezależnie od wybranego systemu: wizualne/dźwiękowe ostrzeżenie w kabinie kierowcy o rozłożonych podporach, uniemożliwiające przypadkowe ruszenie pojazdem.
	

	4.1
	Kamery zewnętrzne manewrowe i czujniki

	4.1.1
	Kamery zewnętrzne manewrowe
	WB
	Min. 4 kamery zewnętrzne (przód, tył, lewa, prawa) z widokiem łączonym lub przełączanym, obsługiwane z niezależnego monitora LCD min. 10" w szoferce. Odporne na warunki zewnętrzne: woda, kurz, drgania, zmienne temperatury.
	

	4.1.2
	Kamera cofania
	WB
	Z obrazem w kabinie kierowcy. Automatyczne przełączanie przy biegu wstecznym.
	

	4.1.3
	Ręczny wybór widoku kamer
	WB
	Możliwość ręcznego wyboru dowolnej kamery przez użytkownika.
	

	4.1.4
	Czujniki parkowania
	WB
	Przednie i tylne, sygnalizacja akustyczna i wizualna.
	

	4.2
	Rejestrator jazdy

	4.2.1
	Wideorejestrator lokalizacja
	WB
	Dwukanałowy (przód i tył), Full HD (1920×1080). Zamontowany w kabinie, automatyczna aktywacja przy uruchomieniu pojazdu.
	

	4.2.2
	Nośnik zapisu rejestratora
	WB
	Karta microSD lub równoważna, min. 256 GB. Nadpisywanie najstarszych nagrań w trybie pętli.
	

	4.2.3
	Rejestracja parametrów GPS
	WB
	Data, czas i współrzędne GPS nanoszone na nagranie.
	

	4.2.4
	Czujnik przeciążeń G-sensor
	WB
	Czujnik przeciążeń – automatyczne zabezpieczenie nagrania przy kolizji lub gwałtownym hamowaniu.
	

	4.2.5
	Odporność rejestratora
	WB
	Na drgania i zmienne temperatury w warunkach eksploatacji pojazdu specjalnego.
	

	4.3
	System telematyczny GPS

	4.3.1
	Nadajnik GPS funkcje
	WB
	Zdalny nadzór w czasie rzeczywistym: lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, przebieg, historia tras i postojów.
	

	4.3.2
	Dostęp do platformy telematycznej
	WB
	Panel webowy lub aplikacja mobilna. Dostęp zawarty w cenie przez min. 24 miesiące od daty odbioru.
	

	4.3.3
	Infrastruktura serwerowa GPS
	WB
	Wyłącznie na terenie EOG. Wymóg zgodności z RODO. Wykonawca potwierdza lokalizację serwerów na terenie EOG w niniejszej Tabeli, a szczegółowe wskazanie dostawcy platformy i lokalizacji serwerów przedstawia w projekcie koncepcyjnym (Etap I)
	

	4.3.4
	Prywatność obrazu kamer
	WB
	Kamery manewrowe nie rejestrują ani nie przesyłają obrazu na zewnątrz pojazdu – służą wyłącznie wspomaganiu manewrowania w czasie rzeczywistym.
	

	4.3.5
	Zasilanie modułu GPS
	WB
	Z instalacji pojazdu, praca ciągła bez ingerencji operatora.
	

	4.3.6
	Powiadomienia telemetryczne
	WM
	O przekroczeniu parametrów: prędkość, strefa geograficzna, czas pracy.
	

	5.1
	Technologia ścian i dachu kontenera

	5.1.1
	Materiał ścian i dachu
	WM
	Płyty warstwowe typu sandwich z rdzeniem izolacyjnym, grubość minimalna 23 mm. Materiał rdzenia: pianka XPS, PU lub inny materiał izolacyjny dopuszczony do zastosowań w zabudowach mobilnych i pojadzach specjalnych. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z gładkiego, zmywalnego laminatu poliestrowo-szklanego wykończenie półmat lub połysk. Wykonawca podaje materiał, grubość oraz lambdę/U.
	

	5.1.2
	Odporność materiałów kontenera
	WB
	Na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie mobilne. Doskonała izolacja termiczna oraz odporność na drgania skrętne ramy pojazdu.
	

	5.1.3
	Szczelność kontenera
	WB
	W pozycji zamkniętej – ochrona przed wodą i kurzem.
	

	5.1.4
	Odporność na wiatr kontenera
	WB
	Konstrukcja odporna na działanie wiatru w pozycji otwartej.
	

	5.1.5
	Masa zabudowy z wyposażeniem stałym
	WM
	Łączna masa pojazdu gotowego do pracy w wariancie podstawowym (podwozie + zabudowa + wyposażenie stałe + paliwo w 75% zbiornika) nie może przekroczyć 3 200 kg. Przy aktywacji opcji trwale zamontowanych — nie może przekroczyć 3 300 kg.
	

	5.2
	Wymiary zewnętrzne zabudowy

	5.2.1
	Długość zewnętrzna kontenera
	WM
	Zakres: 4 200 mm – 4 700 mm.
	

	5.2.2
	Szerokość zewnętrzna kontenera
	WM
	Zakres: 2 250 mm – 2 350 mm.
	

	5.2.3
	Wysokość zewnętrzna kontenera
	WM
	Zakres: 2 250 mm – 2 600 mm.
	

	5.3
	Wymiary wewnętrzne (użytkowe) kontenera

	5.3.1
	Długość wewnętrzna użytkowa
	WM
	Zakres: 4 100 mm - 4600 mm.
	

	5.3.2
	Szerokość wewnętrzna użytkowa
	WM
	Zakres: 2 100 mm - 2 350 mm.
	

	5.3.3
	Wysokość wewnętrzna przestrzeni roboczej
	WM
	Min. 2 100 mm.
	

	5.3.4
	Nadkola kontenera
	WB
	Zabudowane i zintegrowane z układem meblowym.
	

	5.4
	Wysokość podłogi i wykończenie kontenera

	5.4.1
	Wysokość podłogi zabudowy
	WB
	Maksymalnie 770 mm od poziomu podłoża do górnej krawędzi wykończonej podłogi wewnątrz zabudowy.
	

	5.4.2
	Wykończenie podłogi
	WM
	Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki impregnowana, wykładzina przemysłowa PVC zgrzewana na łączeniach lub wykładzina certyfikowana o równoważnych właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych.
	

	5.5
	Czas rozkładania i składania zabudowy

	5.5.1
	Czas przygotowania do pracy (1 osoba)
	WI
	Wykonawca podaje deklarowany czas [min] w ofercie. Weryfikacja przy odbiorze.
	

	5.5.2
	Czas składania do pozycji transportowej (1 osoba)
	WI
	Wykonawca podaje deklarowany czas [min] w ofercie. Weryfikacja przy odbiorze.
	

	6.1
	Klapa boczna i podest ekspozycyjny

	6.1.1
	Klapa boczna typ mechanizmu
	WB
	Otwierana do góry siłownikami gazowymi z profilem ślimakowym mechanizmu dla wydłużenia żywotności.
	

	6.1.2
	Długość klapy bocznej
	WM
	Min. 3 000 mm.
	

	6.1.3
	Funkcja zadaszenia klapy bocznej
	WB
	W pozycji otwartej klapa stanowi zadaszenie podestu – ochrona przed opadami i nasłonecznieniem.
	

	6.1.4
	Oświetlenie klapy bocznej
	WB
	Oświetlenie LED ambientowe zintegrowane z klapą.
	

	6.1.5
	System kurtyny ochronnej klapy
	WB
	Transparentne kurtyny lub panele boczne chroniące podest przed wiatrem, grubość min. 0,5 mm.
	

	6.1.6
	Podest boczny – długość
	WM
	Min. 2 800 mm.
	

	6.1.7
	Podest boczny – głębokość
	WM
	Min. 1 500 mm od ściany pojazdu. Wykonawca podaje oferowaną wartość i wpływ na masę pojazdu [kg].
	

	6.1.8
	Poszycie podestu bocznego
	WB
	Wykonane z wodoodpornej sklejki impregnowanej, obleczona wykładzina przemysłowa PVC zgrzewana na łączeniach lub wykładzina certyfikowana o równoważnych właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych.
	

	6.1.9
	Różnica poziomów podest–podłoga
	WB
	Maksymalnie 20 mm.
	

	6.1.10
	Nośność podestu bocznego
	WM
	Min. 250 kg/m².
	

	6.1.11
	Barierki podestu bocznego
	WB
	Składane lub demontowalne, wysokość min. 900 mm.
	

	6.1.12
	Podpory podestu bocznego
	WB
	Chowane i składane wraz z podestem.
	

	6.1.13
	Schody podestu bocznego
	WM
	Dostawiane, szerokość min. 600 mm, wyposażone w atestowane poręcze.
	

	6.1.14
	Rampa dla OOM podestu bocznego
	WB
	Składana aluminiowa rampa najazdowa, nośność min. 300 kg.
	

	6.1.15
	Obsługa podestu przez 1 osobę
	WB
	Rozkładanie i składanie podestu możliwe przez jedną osobę.
	

	6.1.16
	Minimalna wysokość podest-klapa
	WB
	Min. 1 950 mm między rozłożonym podestem bocznym a klapą boczną.
	

	6.2
	Tylna klapa i strefa wejścia

	6.2.1
	Klapa tylna parametry otworu
	WM
	Otwierana do góry siłownikami gazowymi, tworząca zadaszenie strefy wejścia tylnego. Szerokość: min 1 500 mm, max zgodna z konstrukcją. Wysokość światła wejścia min. 2 000 mm. Dolna krawędź otworu wejściowego bezprogowa.
	

	6.2.2
	Stały stopień wejściowy tylny
	WB
	Umożliwiająca bezpieczne wejście do wnętrza od tyłu pojazdu. Powierzchnia antypoślizgowa.
	

	6.2.3
	[OPCJA 5] Składany blat obsługowy
	WO
	Składany blat obsługowy jako dodatkowe wyposażenie ruchome, przechowywane poza pojazdem. Montowany doraźnie przy tylnym wejściu jako lada obsługowa lub punkt wydawania gdy klapa boczna nie może być rozłożona. Nośność min. 30 kg. Mocowanie bez narzędzi.
	

	6.3
	Zabudowa meblowa i układ funkcjonalny kontenera

	6.3.1
	Materiał zabudowy stolarskiej
	WB
	Lekka sklejka obustronnie laminowana (HPL) lub materiał równoważny o podobnych właściwościach (odporność na wilgoć, łatwość czyszczenia, niska masa). Zamki ryglowane typu „push-lock” na wszystkich szafkach i schowkach. Wszystkie zamki otwierane kluczem wspólnym.
	

	6.3.2
	Ściana meblowa za kabiną kierowcy
	WB
	Ściana meblowa prostopadła do osi pojazdu, bezpośrednio za kabiną kierowcy. Musi zawierać szuflady w liczbie od 4 do 12. Pozostała przestrzeń ściany meblowej – szafki zamknięte lub blat roboczy – do ustalenia na etapie projektu koncepcyjnego. W ścianie meblowej lub bezpośrednio przy niej musi zostać przewidziane miejsce na podgrzewacz wody oraz bezpieczne miejsce do przechowywania i ładowania systemów kolumnowych audio w trakcie jazdy (szafka lub wnęka ze sztywnymi pasami transportowymi i minimum podwójnym gniazdem 230 V). Opcjonalnie zlew i lodówka kompresorowa.
	

	6.3.3
	Strefa tylna – blat na nadkolu
	WB
	Blat roboczy na nadkolu w tylnej części kontenera. Wykonawca podaje wymiary i lokalizację w projekcie koncepcyjnym.
	

	6.3.4
	Strefa tylna – szafka z blatem pod telewizorem
	WB
	Szafka zamknięta z blatem, zlokalizowana pod uchwytem telewizora przy tylnej ścianie kontenera. Zintegrowana z instalacją elektryczną telewizora.
	

	6.3.5
	Strefa tylna – uchwyt telewizora
	WB
	Uchwyt telewizora zamontowany nad nadkolem przy tylnej ścianie kontenera, umożliwiający bezpieczne mocowanie monitora na czas transportu. Kompatybilny z ekranem 65".
	

	6.3.6
	System szyn mocujących (airline)
	WB
	Min. 2 linie szyn typu airline wzdłuż całej długości kontenera po obu stronach.
	

	6.3.7
	Szafka techniczna z dostępem serwisowym
	WB
	Dedykowana szafka na urządzenia i instalacje (akumulatory, przetwornica, router, rozdzielnia elektryczna). Dostęp serwisowy bez demontażu pozostałego wyposażenia. Lokalizacja do ustalenia w projekcie koncepcyjnym.
	

	6.3.8
	Minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych
	WB
	600 mm w każdym miejscu przestrzeni użytkowej niezależnie od przyjętego układu meblowego.
	

	6.3.9
	Układ meblowy – projekt koncepcyjny
	WI
	Wykonawca przedstawia pełny rzut zabudowy z rozmieszczeniem elementów meblowych, podając konkretne wymiary każdego elementu i uzasadniając odstępstwa od koncepcji graficznej Zamawiającego. Projekt podlega pisemnej akceptacji przed przystąpieniem do Etapu II.
	

	6.4
	Osłona aerodynamiczna nad kabiną – przestrzeń magazynowa

	6.4.1
	[OPCJA 6] Osłona aerodynamiczna (spojler magazynowy)
	WO
	Przestrzeń magazynowa w nadbudowie nad kabiną kierowcy, osłonięta spojlerem aerodynamicznym. Dostęp możliwy od wewnątrz kontenera, od wewnątrz kabiny kierowcy lub od zewnątrz pojazdu — Wykonawca proponuje rozwiązanie w projekcie koncepcyjnym. Kształt aerodynamiczny. Szczelna, zabezpieczona na czas transportu.
	

	6.4.2
	Pojemność i masa spojlera magazynowego
	WI
	Wykonawca podaje pojemność [l lub m³] i wpływ na masę całkowitą pojazdu [kg] w odniesieniu do opcji nr 6.
	

	6.5
	System paneli ekspozycyjnych i montażu zewnętrznego

	6.5.1
	Infrastruktura zawiasów rozłącznych podstawowych
	WB
	Dwie pionowe linie zawiasów rozłącznych ze stali nierdzewnej, każda złożona z min. 4 sztuk zawiasów rozmieszczonych równomiernie od góry do dołu ściany, zamontowanych na stałych ścianach kontenera flankujących otwór klapy bocznej — ścianie od strony przodu pojazdu i ścianie od strony tyłu pojazdu. Przednia linia zawiasów stanowi jednocześnie tylny punkt mocowania poprzeczki VESA. Zawiasy montowane wyłącznie na stałych elementach konstrukcji — nie na ruchomej klapie bocznej. Odporne na warunki atmosferyczne.
	

	6.5.2
	Gęstość, uniwersalność i bezpieczeństwo systemu montażu zewnętrznego
	WI
	Rozmieszczenie zawiasów musi umożliwiać montaż paneli o różnych wymiarach (900×1 800 mm oraz 900×900 mm), w tym zawieszenie dwóch paneli pod sobą na tej samej linii. System musi umożliwiać jednoczesne i stabilne zawieszenie na jednej linii poprzeczki VESA z telewizorem 65" oraz panelu połowicznego (900×900 mm). Konstrukcja ścian kontenera oraz samych zawiasów musi uwzględniać sumaryczne obciążenie statyczne i dynamiczne wynikające z konfiguracji mieszanych oraz wpływ parcia wiatru na zamontowane elementy ekspozycyjne.
	

	6.5.3
	Możliwość rozbudowy systemu montażu
	WB
	System musi umożliwiać jednoczesne i stabilne zawieszenie do dwóch paneli ekspozycyjnych pod sobą na każdej linii zawiasów WB, w tym konfiguracje przewidziane w prawach opcji.
	

	6.5.4
	[OPCJA 4] Zawiasy rozłączne wzdłuż ściany przedniej przy szoferce
	WO
	Trzecia pionowa linia zawiasów rozłącznych ze stali nierdzewnej złożona z min. 4 sztuk rozmieszczonych równomiernie od góry do dołu ściany, zlokalizowana na ścianie kontenera od strony kabiny kierowcy, oddzielona od przedniej linii WB pasem min. 300 mm w kierunku kabiny. Służy wyłącznie jako przedni punkt mocowania poprzeczki VESA — poprzczka wisi między tą linią a przednią linią zawiasów WB na wybranej wysokości. Kompatybilna z systemem głównym. Wycenić osobno.
	

	6.5.5
	Liczba paneli w wariancie podstawowym
	WB
	2 sztuki – jeden montowany z przodu podestu bocznego, jeden z tyłu.
	

	6.5.6
	Wymiary panelu podstawowego
	WB
	900×1 800 mm. Panel montowany w orientacji pionowej (900 szerokość × 1 800 wysokość).
	

	6.5.7
	Konstrukcja panelu podstawowego
	WB
	Rama aluminiowa. Lico panelu wykonane z dibondu, przystosowane do oklejania folią samoprzylepną i jej usuwania bez uszkodzenia powierzchni.
	

	6.5.8
	Montaż panelu do zawiasów podstawowy
	WB
	Panel wpinany w zawiasy rozłączne zamontowane na ścianach kontenera po obu bokach podestu bocznego. Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
	

	6.5.9
	Blokada panelu do ściany kontenera podstawowa
	WB
	Panel w pozycji roboczej blokowany do ściany bocznej kontenera mechanizmem uniemożliwiającym samoczynne zamknięcie lub odchylenie pod wpływem wiatru i drgań. Blokada zwalnialna bez użycia narzędzi. Wykonawca proponuje rozwiązanie w projekcie koncepcyjnym.
	

	6.5.10
	Przechowywanie panelów w transporcie
	WI
	Dedykowane uchwyty transportowe montowane do klapy tylnej lub podestu bocznego. Rozwiązanie nie może utrudniać otwierania klapy tylnej ani rozkładania podestu. Wykonawca proponuje system mocowania w projekcie koncepcyjnym.
	

	6.5.11
	[OPCJA 7] Poprzeczka z uchwytem VESA do montażu ekranu zewnętrznego
	WO
	Poprzeczka ze stali nierdzewnej montowana między dwoma zawiasami rozłącznymi, z zintegrowanym uchwytem montażowym zgodnym ze standardem VESA. Wzorce VESA: 200×200, 400×400 lub 600×400 mm. Wykonawca podaje udźwig poprzeczki i dostępne wzorce VESA. Ekran nie jest objęty tą opcją. Poprzeczka stanowi element niezbędny do montażu drugiego ekranu zewnętrznego (Opcja dodatkowa). Wycenić osobno.
	

	6.5.12
	[OPCJA 8] Dodatkowe panele pełnowymiarowe 900×1 800 mm
	WO
	Zamawiający może dokupić od 2 do 6 dodatkowych panelów pełnowymiarowych. Wykonawca podaje cenę jednostkową za 1 panel.
	

	6.5.13
	[OPCJA 9] Panele połorzyczne 900×900 mm
	WO
	Zamawiający może dokupić od 2 do 8. Panele o wymiarach 900×900 mm, kompatybilne z uniwersalnym systemem zawiasów określonym w pkt 6.5. Wykonawca podaje cenę jednostkową za 1 panel.
	

	7.1
	Bank energii i BMS

	7.1.1
	Akumulatory LiFePO4
	WM
	Łączna pojemność min. 600 Ah. Technologia litowo-żelazowo-fosforanowa z zintegrowanym BMS (zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem).
	

	7.1.2
	Separacja elektryczna akumulatorów
	WB
	Akumulatory zabudowy bezwzględnie oddzielone od akumulatora rozruchowego silnika. Zabezpieczenie uniemożliwiające rozładowanie akumulatora rozruchowego przez zabudowę.
	

	7.1.3
	Ładowanie akumulatorów podczas jazdy
	WB
	Z instalacji pojazdu, z automatycznym zarządzaniem ładowaniem (kontrola napięcia i prądu).
	

	7.2
	Inwerter hybrydowy

	7.2.1
	Inwerter hybrydowy parametry
	WB
	Moc ciągła min. 6 000 W, pełny sinus. Instalacja z wyłącznikami nadprądowymi i RCD.
	

	7.3
	Przyłącze zewnętrzne (Shore Power)

	7.3.1
	Gniazdo zewnętrzne Shore Power
	WB
	CEE 230 V z automatycznym przełącznikiem priorytetu prądu. Separator ładujący akumulator rozruchowy przy podłączeniu zabudowy do sieci.
	

	7.3.2
	Przygotowanie pod agregat zewnętrzny
	WB
	Wejście umożliwiające podłączenie przenośnego agregatu prądotwórczego (scenariusz kryzysowy).
	

	7.4
	Dystrybucja energii

	7.4.1
	Gniazda 230 V wewnętrzne
	WM
	Min. 6 punktów w przestrzeni użytkowej.
	

	7.4.2
	Porty USB-C (Power Delivery)
	WM
	Min. 4 szybkie porty USB-C w strefie roboczej.
	

	7.4.3
	Tablica monitoringu elektrycznego
	WB
	Wyświetlacz LCD z bieżącymi parametrami: napięcie (V), natężenie (A), moc (W), poziom naładowania (%).
	

	7.4.4
	Okablowanie wewnętrzne instalacji
	WB
	Kompletne przygotowanie okablowania pod ekran, nagłośnienie, oświetlenie i podgrzewacz wody.
	

	7.5
	Łączność internetowa

	7.5.1
	Router LTE/5G
	WB
	Przemysłowy router z anteną dachową MIMO 4×4 i kartą SIM. Kluczowy element komunikacji kryzysowej. Kartę SIM zapewnia Zamawiający.
	

	8.1
	Główny ekran wewnętrzny

	8.1.1
	Ekran wewnętrzny 65" specyfikacja
	WB
	Monitor profesjonalny 65", matryca IPS/VA do pracy ciągłej 24/7, jasność min. 800 cd/m², Autoplay USB, min. 3×HDMI, wbudowane głośniki. Zamontowany wewnątrz kontenera na regulowanym uchwycie ściennym umożliwiającym zmianę kąta i pozycji ekranu. Blokada transportowa zabezpieczająca ekran na czas jazdy. Model referencyjny: iiyama ProLite LH6541UHS lub równoważny.
	

	8.1.2
	Obsługa sygnału ekranu głównego
	WB
	Sygnał zewnętrzny (laptop, HDMI, USB) i lokalny. Możliwość wyświetlania różnych treści niezależnie.
	

	8.1.3
	Zabezpieczenie transportowe ekranu
	WB
	Na czas jazdy.
	

	8.1.4
	[OPCJA 13] Drugi ekran 65" zewnętrzny
	WO
	Monitor profesjonalny 65", matryca IPS/VA do pracy ciągłej 24/7, jasność min. 800 cd/m², Autoplay USB, min. 3×HDMI, wbudowane głośniki. Montowany na poprzeczce VESA wpiętej w zawiasy rozłączne systemu z sekcji 6.5 — wyłącznie w pozycji zewnętrznej, skierowanej do odwiedzających po stronie podestu bocznego. Opcja wymaga zakupu poprzeczki VESA z sekcji 6.5. Blokada transportowa na czas jazdy. Model referencyjny: iiyama ProLite LH6541UHS lub równoważny. Wycenić osobno.
	

	8.2
	System nagłośnienia mobilnego (estradowego)

	8.2.1
	Systemy kolumnowe – 1 szt.
	WB
	Przenośny aktywny (subwoofer + słupek liniowy). Wymagania: SPL max ≥ 122 dB, moc ≥ 1 200 W (peak), mikser min. 5-kanałowy z DSP, phantom 48 V, Bluetooth + app, zasilanie hybrydowe (230 V + akumulator ≥ 5 h), waga ≤ 25 kg/szt. Model referencyjny: JBL EON ONE MK2 lub równoważny.
	

	8.2.2
	Mikrofony bezprzewodowe – 2 szt.
	WM
	Doręczne, cyfrowy system UHF, zasięg min. 100 m, praca min. 12 h, wyjście XLR/jack. Model referencyjny: Sennheiser EW-DP 835 SET lub równoważny.
	

	8.2.3
	[OPCJA 14] Druga kolumna głośnikowa
	WO
	Druga sztuka systemu kolumnowego identyczna z kolumną z wariantu podstawowego (subwoofer + słupek liniowy, ref. JBL EON ONE MK2 lub równoważny). Wycenić osobno.
	

	8.3
	System ostrzegawczy – nagłośnienie dachowe

	8.3.1
	Głośniki tubowe dachowe
	WB
	System radiowęzłowy 100 V. Min. 2 hermetyczne głośniki tubowe na dachu, zintegrowane z żółtym oświetleniem ostrzegawczym. Skuteczność min. 110 dB (1 m).
	

	8.3.2
	Wzmacniacz i mikrofon dachowy
	WB
	Wzmacniacz ze strefowym mikrofonem wewnątrz. Sterowanie z kabiny kierowcy i z systemu nagłośnienia.
	

	9.0
	Oświetlenie zabudowy i otoczenia

	9.1.1
	Oświetlenie robocze zewnętrzne 360°
	WB
	Zewnętrzne panele LED na wszystkich 4 ścianach pojazdu. Moc każdego panelu min. 3 000 lm. Sterowanie niezależne dla każdej z 4 ścian.
	

	9.1.2
	Oświetlenie ogólne LED sufitowe
	WM
	Min. 6 punktów, min. 2 000 lm/punkt, min. 500 lx, barwa ~4 000 K.
	

	9.1.3
	Oświetlenie ekspozycyjne kierunkowe
	WM
	Min. 4 reflektory z regulacją kierunku, min. 2 000 lm, min. 700 lx w strefach ekspozycji.
	

	9.1.4
	Oświetlenie LED ambientowe klapy
	WB
	Zintegrowane z klapą boczną.
	

	9.1.5
	Oświetlenie drzwi tylnych
	WM
	Min. 2 punkty.
	

	9.1.6
	Niezależne obwody oświetlenia
	WB
	Min. 3 niezależne obwody: ogólne / ekspozycyjne / ambientowe.
	

	9.1.7
	Panel sterowania oświetleniem
	WB
	Z możliwością regulacji natężenia.
	

	10.1
	Ogrzewanie i klimatyzacja postojowa

	10.1.1
	Ogrzewanie niezależne
	WM
	Na olej napędowy, moc min. 8 kW. Kanałowe z równomiernym rozprowadzenie ciepła w całej przestrzeni użytkowej oraz wyprofilowaniem nadmuchu jako kurtyna powietrzna przy otwartej klapie bocznej. Praca bez uruchomionego silnika.
	

	10.1.2
	Sterowanie ogrzewaniem
	WB
	Dostępne dla użytkownika.
	

	10.1.3
	[OPCJA 15] Klimatyzacja przestrzeni użytkowej
	WO
	Wykonawca proponuje rozwiązanie i podaje wpływ na DMC. Wycenić osobno.
	

	10.2
	Gospodarka wodna i gastronomia

	10.2.1
	Zbiornik na wodę czystą
	WM
	Min. 40 l, zintegrowany z zabudową. Możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła wody.
	

	10.2.2
	Zbiornik na wodę szarą
	WB
	Min. 20 l, zintegrowany z zabudową.
	

	10.2.3
	Pompa ciśnieniowa wody
	WM
	Membranowa, bezpośrednio współpracująca z warnikiem.
	

	10.2.4
	Warnik przepływowy (HORECA)
	WB
	Ze stali nierdzewnej, zgodny z HACCP. Pojemność min. 10 l, wydajność min. 35 l/h, zasilanie 230 V/50 Hz, moc min. 2 500 W. Automatyczne napełnianie z wewnętrznego zbiornika za pomocą pompy. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą na sucho. Wymiary maks.: 260×400×650 mm.
	

	10.2.5
	[OPCJA 16] Zlew jednokomorowy
	WO
	Ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, przykrywany demontowaną klapą. Pełne wpięcie w system pomp. Zbiornik na wodę brudną min. 20 l. Wycenić osobno.
	

	10.2.6
	[OPCJA 17] Lodówka kompresorowa
	WO
	Zasilana 12 V/230 V, pojemność min. 20 l, wbudowana i wentylowana w szafce. Wycenić osobno.
	

	12.0
	Oznakowanie i branding

	12.1.1
	Oklejenie zewnętrzne
	WB
	Całkowite oklejenie zabudowy folią wylewaną z laminatem UV, Full Color, według projektu graficznego Zamawiającego. Zakres: zabudowa + szoferka.
	

	12.1.2
	Odporność materiałów brandingu
	WB
	Na UV, warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
	

	12.1.3
	Branding wewnętrzny
	WB
	Elementy brandingowe wewnątrz zabudowy zgodne z projektem Zamawiającego.
	

	14.1
	Gwarancja i serwis

	14.1.1
	Gwarancja na zabudowę
	WM
	Min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Realizowana bezpośrednio u Wykonawcy zabudowy.
	

	14.1.2
	Gwarancja na podwozie
	WM
	Gwarancja producenta pojazdu bazowego: min. 24 miesiące lub 100 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Naprawy gwarancyjne w ASO producenta na terenie Polski.
	

	14.1.3
	Czas reakcji serwisowej
	WB
	Czas reakcji: do 2 dni roboczych, Czas usunięcia usterki: do 10 dni roboczych.
	

	14.1.4
	Dostępność części zamiennych
	WI
	Wykonawca podaje szacowany okres dostępności części do zabudowy.
	

	14.1.5
	Szkolenie operatorów
	WB
	Min. 4 godziny w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym.
	

	14.3
	Dokumentacja powykonawcza

	14.3.1
	Dokumentacja techniczna powykonawcza
	WB
	Pełne schematy instalacji elektrycznej (230 V i 12/24 V) z protokołami pomiarów RCD, atesty zabudowy, certyfikaty wagowe (dokładna masa gotowego pojazdu).
	

	14.3.2
	Dokumenty rejestracyjne pojazdu specjalnego
	WB
	Komplet dokumentów umożliwiających pierwszą rejestrację pojazdu w Polsce: homologacja / dopuszczenie jednostkowe, faktura sprzedaży, certyfikat zabudowcy.
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